{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Arkusz1","Arkusz2","Arkusz3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":52,"n_cols":11,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[51,0,51,1],[51,2,51,3],[51,4,51,7],[47,0,47,7],[48,0,49,7],[50,0,50,1],[50,2,50,3],[50,4,50,7],[2,0,3,1],[2,2,3,4],[2,5,2,7],[3,5,4,7],[4,0,4,1],[4,2,4,4],[27,3,28,3],[29,3,30,3],[31,3,32,3],[41,0,41,2],[37,0,38,0],[27,0,28,0],[29,0,30,0],[31,0,32,0],[35,0,36,0],[41,5,41,6],[42,1,42,2],[44,1,44,5],[0,0,0,7],[35,1,36,1],[37,1,38,1],[29,1,30,1],[29,2,30,2],[27,1,28,1],[27,2,28,2],[19,7,20,7],[21,7,22,7],[23,7,24,7],[45,1,45,2],[27,7,28,7],[27,4,28,4],[29,7,30,7],[31,1,32,1],[31,2,32,2],[31,5,32,5],[31,6,32,6],[31,7,32,7],[29,4,30,4],[21,1,22,1],[21,2,22,2],[21,5,22,5],[23,1,24,1],[23,2,24,2],[23,5,24,5],[23,6,24,6],[23,3,24,3],[16,7,17,7],[16,1,17,1],[16,2,17,2],[16,5,17,5],[16,3,17,3],[19,1,20,1],[19,2,20,2],[19,3,20,3],[21,3,22,3],[14,7,15,7],[12,1,13,1],[12,2,13,2],[12,5,13,5],[14,1,15,1],[14,2,15,2],[14,5,15,5],[14,6,15,6],[12,3,13,3],[14,3,15,3],[10,6,11,6],[10,7,11,7],[5,4,5,5],[12,7,13,7],[6,0,6,7],[8,1,9,1],[10,1,11,1],[10,2,11,2],[10,5,11,5],[10,3,11,3],[31,4,32,4],[12,6,13,6],[16,6,17,6],[21,6,22,6],[29,5,30,5],[29,6,30,6],[27,5,28,5],[27,6,28,6],[19,5,20,5],[19,6,20,6],[8,0,9,0],[10,0,11,0],[12,0,13,0],[14,0,15,0],[16,0,17,0],[19,0,20,0],[21,0,22,0],[23,0,24,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z kotłów o nominalnej mocy do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane "]
[{"$nulls":5},"rok 2012","półrocze:"]
["Nazwa podmiotu i adres: ",{"$nulls":4},"Miejsce korzystania ze środowiska:                adres, gmina"]
[]
["REGON:"]
["Lp.","Rodzaje kotłów","Nominalna moc cieplna kotła MW","Liczba kotłów","Zużycie paliwa ",null,"Jednostkowa stawka opłaty [zł/Mg lub zł/106m6]","Wysokość opłaty"]
["UWAGA: zużycie paliwa wprowadzamy w Mg (tonach)  lub  m3(dla paliw gazowych)!"]
["I","Kotły opalane węglem kamiennym ",null,null,null,"Mg [tona]"]
[1,"Kocioł z rusztem mechanicznym, z urządzeniem odpylającym","≤ 3",0,null,0,16.31,0]
[null,null,">3 ≤ 5",0,null,0,15.26,0]
[2,"Kocioł z rusztem mechanicznym, bez urządzenia odpylającego","≤ 5",0,null,0,25.27,0]
[]
[3,"Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem naturalnym","≤ 5",0,null,0,28.3,0]
[]
[4,"Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, z urządzeniem odpylającym","≤ 5",0,null,0,21.49,0]
[]
[5,"Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym bez urządzenia odpylającego","≤ 5",0,null,0,31.62,0]
[]
["II","Kotły opalane koksem ",null,null,null,"Mg [tona]"]
[1,"Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem naturalnym","≤ 5",0,null,0,21.7,0]
[]
[2,"Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, z urządzeniem odpylającym","≤ 5",0,null,0,17.38,0]
[]
[3,"Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym bez urządzenia odpylającego","≤ 5",0,null,0,24.95,0]
[]
["III","Kotły opalane drewnem ","≤ 5",0,null,0,4.17,0]
["IV","Kotły opalane olejem ",null,null,null,"Mg [tona]"]
[1,"Olej lekki (zawartość siarki nie większa niż 0,5 %)","≤ 5",0,null,0,8.63,0]
[]
[2,"Olej opałowy (zawartość siarki nie większa niż 1%)","≤ 5",0,null,0,10.6,0]
[]
[3,"Olej opałowy (zawartość siarki od 1% do 1,5%)","≤ 5",0,null,0,16.8,0]
[]
[4,"Olej napędowy","≤ 5",0,null,0,8.31,0]
["V","Kotły opalane paliwem gazowym ",null,null,"Zużycie [m3]","[106 m3] - stawka jest za 1 mlm m3 gazu !!!"]
[1,"Gaz ziemny wysokometanowy","≤ 1,4",0,0,0,1233.19,0]
[null,null,">1,4 i  ≤ 5",0,0,0,1540.77,0]
[2,"Gaz ziemny zaazotowany","≤ 1,4",0,0,0,862.26,0,null,null,"`"]
[null,null,">1,4 i  ≤ 5",0,0,0,1079.91,0]
[{"$nulls":5},"Mg [tona]"]
[3,"Gaz płynny propan-butan ","≤ 5",0,null,0,1.66,0]
[" KT 2012",{"$nulls":4},"Suma",null,0]
[null,"Wzór na przeliczanie l (litr) na Mg (tony)"]
[null,"(l x gęstość paliwa) / 1000 = Mg (tona) "]
[null,"np. 1500 l oleju opałowego,  gęstość oleju opałowego np. 0,89 kg/l"]
[null,"Mg = (1500 X 0,89) / 1000 = 1,335 Mg"]
[null,"W kalkulatorze przyjęto stawki obowiązujące w 2011r (MP. z 2011r Nr 94, poz. 958)"]
["Pouczenie:"]
["Zawarte w wykazie informacje o wysokości należnych opłat stanowią podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm)"]
[]
["………………………………….…...…………..",null,"………...……….……..",null,"…………………………...………...…………….…….."]
["data",null,"(podpis osoby wypełniającej)",null,"(podpis osoby upoważnionej                                                       do reprezentowania podmiotu)"]

{"sheet":"Arkusz2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Arkusz3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}