{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Rok produkcji_i_przebiegi","Przeglądy SZT","Wartości_i_daty_zakupów"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":14,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Rok produkcji_i_przebiegi","index":0,"n_rows":29,"n_cols":16,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,12,3,12],[1,13,3,13],[1,14,3,14],[1,15,3,15],[1,16,3,16],[2,10,3,10],[2,11,3,11],[1,10,1,11],[4,10,4,11],[0,0,0,9],[1,0,3,0],[1,1,3,1],[1,2,3,2],[1,3,3,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,3,8],[1,9,3,9],[2,4,3,4],[18,1,18,3],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Zestawienie danych spalinowych zespołów trakcyjnych /autobusów szynowych/ w ramach dzierżawy taboru od Województwa Pomorskiego"]
["Lp.","Identyfikator pojazdu","Typ","Rok produkcji (data)","Ostatnia naprawa rewizyjna",null,"Czas pracy silnika w mtg",null,"Przebieg w km od budowy\nstan na 28.02.2015","Poj/km od ostatniej naprawy\nstan na 28.02.2015","Liczba miejsc",null,"Masa słuzbowa pojazdu","Maksymalna prędkość w km/h","Moc wznamionowa silników w kW","Długosć pojazdów w metrach"]
[{"$nulls":4},"Rodzaj (oznaczenie)","Data","Człon A\nstan na 28.02.2015","Człon B\nstan na 28.02.2015",null,null,"siedzące","stojące"]
[]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,null,null,13,14,15]
["1.","SA103-006","214Ma",2005,"0R1","2014-10-04",42566,"x",1079244,51989,51989,51989,null,51989,51989]
["2.","SA103-011","214Ma",2005,"0R1","2015-01-23",41082,"x",1015177,12309,12309,12309,null,12309,12309]
["3.","SA109-006","212M",2004,"0R1","2011-06-07",34604,70194,760402,269892,269892,269892,null,269892,269892]
["4.","SA131-001","218M",2005,"0R1","trwa",36820,"x",995015]
["5.","SA132-005","218Mb",2006,null,null,33667,36362,1102044]
["6.","SA132-006","218Mb",2006,null,null,38919,36201,1188682]
["7.","SA132-007","218Mb",2006,null,null,39784,39034,1152520]
["8.","SA137-001","220M",2010,null,null,17521,17303,537265,null,140,144,"81,5 t ± 3%",120,780,42.7]
["9.","SA137-002","220M",2010,null,null,16667,18194,547428,null,140,144,"81,5 t ± 3%",120,780,42.7]
["10.","SA138-001","221M",2010,null,null,21150,20760,619635,null,196,200,"136,5 t ± 3%",120,780,58.63]
["11.","SA138-002","221M",2010,null,null,20886,20665,623655,null,196,200,"136,5 t ± 3%",120,780,58.63]
["12.","SA138-003","221M",2010,null,null,19379,19058,581319,null,196,200,"136,5 t ± 3%",120,780,58.63]
["13.","SA138-004","221M",2011,null,null,21131,21162,626996,null,196,200,"136,5 t ± 3%",120,780,58.63]
[null,"PKM"]
[14,"SA133-029","218Mc",2015,{"$nulls":6},100,150,"83,8 t",120,780,41.7]
[15,"SA133-030","218Mc",2015,{"$nulls":6},100,150,"83,8 t",120,780,41.7]
[16,"SA133-031","218Mc",2015,{"$nulls":6},100,150,"83,8 t",120,780,41.7]
[17,"SA136-013","219M",2015,{"$nulls":6},150,200,"109 t",120,780,54.73]
[18,"SA136-014","219M",2015,{"$nulls":6},150,200,"109 t",120,780,54.73]
[19,"SA136-015","219M",2015,{"$nulls":6},150,200,"109 t",120,780,54.73]
[20,"SA136-016","219M",2015,{"$nulls":6},150,200,"109 t",120,780,54.73]
[21,"SA136-017","219M",2015,{"$nulls":6},150,200,"109 t",120,780,54.73]
[22,"SA136-018","219M",2015,{"$nulls":6},150,200,"109 t",120,780,54.73]
[23,"SA136-019","219M",2015,{"$nulls":6},150,200,"109 t",120,780,54.73]

{"sheet":"Przeglądy SZT","index":1,"n_rows":10,"n_cols":8,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,5,0,7],[1,0,2,0],[2,2,2,3],[2,6,2,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":5},"PKM"]
["Przeglądy","typ pojazdu","220M","221M",null,"typ pojazdu","218Mc","219M"]
[null,"Cykl utrzymania pojazdów z projektu DSU producenta","Pracochłonność poziomu utrzymania w roboczo godzinach (rbg)",null,null,"Cykl utrzymania pojazdów z projektu DSU producenta","Pracochłonność poziomu utrzymania w roboczo godzinach (rbg)"]
["P 1","3 600 km ± 360 km 6 dni ± 12 godzin",18,24,null,"15000 km ±10% lub co 15 dni pracy",6,7]
["P 2","30 000 ± 3 000 km 60 dni ± 6 dni",106,120,null,"-","-","-"]
["P 2.1","-","-","-",null,"co 30 000 km ±10% lub co 1 000 mtg",60,70]
["P 2.2","-","-","-",null,"co 125 000 km ±10% lub co 4 000 mtg",80,90]
["P 3","400 000 ± 40 000 km 3 lata ± 3 miesiące",588,750,null,"-","-","-"]
["P 3.1","-","-","-",null,"co 300 000 km ±5% lub co 8 000 mtg lub co 2 lata",280,300]
["P 4","max 1 200 000 km max 9 lat","-","-"]

{"sheet":"Wartości_i_daty_zakupów","index":2,"n_rows":19,"n_cols":16,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,3,0],[1,1,3,1],[1,2,3,2],[1,3,3,3],[1,4,3,4],[1,5,3,5],[1,8,3,8],[1,9,3,9],[1,10,1,11],[1,12,1,13],[1,14,3,14],[1,15,3,15],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,10,3,10],[2,11,3,11],[2,12,3,12],[2,13,3,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Dane taboru kolejowego własności Województwa Pomorskiego do obsługi kolejowych przewozów pasażerskich w ramach zadania: Aglomeracja 1 (PKM)"]
["Lp.","Rodzaj\nnapędu pojazdu","Identyfikator\npojazdu","Typ","Nr inwentarzowy","Data zakupu/\ndostawy*","Wartość k.brutto","Wartość k.netto","Pojazd objęty projektem","Rok produkcji","Ostatnia naprawa rewizyjna",null,"Czas pracy silnika w mtg",null,"Przebieg w km od budowy\nstan na 28.02.2015","Poj/km od ostatniej naprawy\nstan na 28.02.2015"]
[{"$nulls":6},"W.początkowa\n(księgowa)","W.aktualna \nstan na 31.12.2014",null,null,"Rodzaj (oznaczenie)","Data","Człon A\nstan na 28.02.2015","Człon B\nstan na 28.02.2015"]
[]
[1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17]
["1.","spalinowy","SA137-001","220M","UMWP/700/08/10","2010-12-10",5750000,4140000,"RPO WP 2007-2013",2010,null,null,17521,17303,537265,537265]
["2.","spalinowy","SA137-002","220M","UMWP/700/09/10","2010-12-10",5750000,4140000,"RPO WP 2007-2013",2010,null,null,16667,18194,547428,547428]
["3.","spalinowy","SA138-001","221M","UMWP/700/10/10","2010-12-14",7450000,5364000,"RPO WP 2007-2013",2010,null,null,21150,20760,619635,619635]
["4.","spalinowy","SA133-029","218Mc",null,"2015-07-31*",8700000,null,"POIiŚ 2007-2013",2015]
["5.","spalinowy","SA133-030","218Mc",null,"2015-08-31*",8700000,null,"POIiŚ 2007-2013",2015]
["6.","spalinowy","SA133-031","218Mc",null,"2015-08-31*",8700000,null,"POIiŚ 2007-2013",2015]
["7.","spalinowy","SA136-013","219M",null,"2015-04-20*",9530000,null,"POIiŚ 2007-2013",2015]
["8.","spalinowy","SA136-014","219M",null,"2015-04-30*",9530000,null,"POIiŚ 2007-2013",2015]
["9.","spalinowy","SA136-015","219M",null,"2015-04-30*",9530000,null,"POIiŚ 2007-2013",2015]
["10.","spalinowy","SA136-016","219M",null,"2015-04-30*",9530000,null,"POIiŚ 2007-2013",2015]
["11.","spalinowy","SA136-017","219M",null,"2015-05-31*",9530000,null,"POIiŚ 2007-2013",2015]
["12.","spalinowy","SA136-018","219M",null,"2015-05-31*",9530000,null,"POIiŚ 2007-2013",2015]
["13.","spalinowy","SA136-019","219M",null,"2015-06-30*",9530000,null,"POIiŚ 2007-2013",2015]
[{"$nulls":6},111760000,13644000]